**安文材料采购清单**

**项目名称：铜塘港低排渠（建设北路-沿江北路）项目**

**项目地点：株洲市石峰区**

**采购标的：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 规格型号 | 单位 | 预计采购数量 | 备注 |
| 1 | 防尘网 | 三针800目  20m\*8m | 卷 | 500 |  |
| 2 | 警示灯 | 太阳能 | 个 | 500 | 1728960337054 |
| 3 | 一体双面四爆闪红蓝警示灯 | 465\*105\*90mm | 个 | 40 | ec6ee1ca67a3edee10aa8039c5ebf2b |
| 4 | 便携式肩夹LED警示灯 | 90\*35\*30mm | 个 | 200 |  |
| 5 | 落地式探照灯 | 2000w | 套 | 20 |  |
| 6 | 安全警示牌 | 版面0.4m\*1m、支架高0.4m | 块 | 50 |  |
| 7 | 安全警示牌 | 版面2m\*1m | 块 | 10 |  |
| 8 | 道路导行标志标牌 | 0.5m\*1.5m/  1m\*1.5m | 块 | 30 | 201101031332210201101031332210201101031332210201101031332210 |
| 9 | 安全反光锥 | 重4KG | 个 | 500 |  |
| 10 | 警示带 | 50m | 卷 | 500 |  |
| 11 | 雾炮机 | 射程15型380v | 台 | 5 |  |
| 12 | 水马 | 1.4m\*1m | 个 | 200 |  |
| 13 | 防撞桶 | 40\*70cm | 个 | 100 |  |
| 14 | 安全帽 | 印字（优等） | 个 | 300 |  |
| 15 | 防坠安全带 | 五点式、全身式 | 套 | 50 |  |
| 16 | 反光背心 | 印字（优等） | 件 | 300 |  |
| 17 | 灭火器 | 4KG | 个 | 50 |  |
| 18 | 劳保手套 | 20.5-22.5cm | 双 | 1000 |  |
| 19 | 彩旗 | 40cm\*60cm | 块 | 1000 | 1729327576425 |
| 20 | 旗杆 | 材质：Pvc/竹竿  长度：1.2m-1.5m | 根 | 1000 |  |
| 21 | 气体检测仪 | 可检测可燃气、氧气、一氧化碳、硫化氢 | 个 | 5 |  |
| 22 | 手持式交通指挥牌 |  | 个 | 30 |  |
| 23 | 安全警示标志贴 | 6\*6cm | 块 | 500 |  |
| 24 | 配电箱/开关箱 | 配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度应为1.2-2.0mm,开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱体表面应做防腐处理。 | 个 | 10 |  |
| 25 | 配电箱防护棚 | 根据配电箱大小确定 | 个 | 10 |  |
| 26 | 降尘喷淋系统 | 100m，喷头间隔1.5m、120W | 套 | 10 |  |
| 27 | 医疗箱 | 38\*22\*24cm | 个 | 5 |  |
| 28 | 医用担架 | 两米 | 副 | 2 |  |
| 29 | 应急手电 | 18cm | 个 | 30 |  |
| 30 | 雨靴 | 36码-42码 | 双 | 50 |  |
| 31 | 雨衣 | 反光雨衣 | 套 | 50 |  |
| 32 | 编织袋 | 70cm\*120cm | 个 | 1000 |  |
| 33 | 对讲机 | 10公里 | 对 | 10 |  |
| 34 | 潜水泵 | 4寸 | 个 | 4 |  |
| 35 | 防毒面罩 | 125\*170mm | 套 | 30 |  |
| 36 | 鼓风机 | 180W，40m³/h | 个 | 8 |  |
| 37 | 金属口哨 |  | 个 | 50 |  |
| 38 | 防尘口罩 |  | 个 | 1000 |  |
| 39 | 垃圾桶 | 240L | 个 | 10 |  |
| 40 | 角钢 | 1.2m打孔 | 根 | 2000 |  |