	序号
	[bookmark: _GoBack]施工项目
	工作内容
	单位
	工程量

	1
	地下室底板防水
	1.1.5厚自粘胶膜高分子防水卷材（预铺反粘法）; 
2.3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎）; 
3基层清理、涂刷基层处理剂、大面满铺卷材、收头等细部处理。
	㎡
	6798.03

	2
	地下室顶板（种植地面）
	
1.过滤层:聚酯无纺布一层(200g/m2);
2.隔离层:聚酯无纺布一层(200g/m2);3基层清理、涂刷基层处理剂、大面满铺卷材、收头等细部处理。
	㎡
	296.75

	3
	地下室顶板（车行道地面）
	1.隔离层:聚酯无纺布一层(200g/m2);3基层清理、涂刷基层处理剂、大面满铺卷材、收头等细部处理。
	㎡
	1812.77

	4
	屋面卷材防水
	1、卷材品种、规格、厚度:1.5+1.5厚自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材,卷至泛水高度;
2、2.0非固化橡胶沥青防水涂料;3、干铺聚酯无纺布一层；4.基层清理、涂刷基层处理剂、大面满铺卷材、收头等细部处理。
	㎡
	4138.9

	5
	消防水池地面
	1.15厚聚合物水泥砂浆(分两次抹平),
2.最薄处15厚1:2.5水泥砂浆找平兼找坡层（坡向出水口）;
3.部位:水池底面;4.清理基层,调制砂浆,抹水泥砂浆.
	㎡
	276.37

	6
	消防水池顶面
	1.12厚1:2.5水泥砂浆嵌平补实;
2.15厚聚合物水泥砂浆分层抹平（露天处作防水砂浆）;
3.部位:水池内顶面;4.清理基层,调制砂浆,抹水泥砂浆.
	㎡
	322.84

	7
	消防水池墙面
	1.15厚聚合物水泥砂浆(分两次抹平）;
2.12厚1:2.5水泥砂浆嵌平补实;3.清理基层,调制砂浆,抹水泥砂浆.
	㎡
	449

	8
	地下室侧墙防水
	1.卷材品种、规格、厚度:3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎）;
2.2厚非固化橡胶沥青防水涂料;
	㎡
	671.64

	9
	楼(地)面砂浆防水
	1.防水层做法:20厚掺防水剂的防水砂浆，分层摸压;
2.部位:排水沟、基坑;3.清理基层,调制砂浆,抹水泥砂浆.
	㎡
	68.05

	10
	楼(地)面涂膜防水
	1.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水涂料（二道）;
2.厨房、备餐间、卫生间等有水房间;3.清理基层、基层处理、涂刷防水涂料
	㎡
	914.06

	11
	地下室顶板卷材防水
	1.卷材品种、规格、厚度:4厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材;
2.2厚非固化橡胶沥青防水涂料;3.基层清理、涂刷基层处理剂、大面满铺卷材、收头等细部处理。
	㎡
	296.75

	12
	地下室顶板卷材防水
	1.卷材品种、规格、厚度:1.5自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材;
2.2厚非固化橡胶沥青防水涂料;3.基层清理、涂刷基层处理剂、大面满铺卷材、收头等细部处理。
	㎡
	1812.77

	13
	墙面涂膜防水
	1.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料;
2.厨房、备餐间、卫生间等有水房间;3.清理基层、基层处理、涂刷防水涂料
	㎡
	5751.50 

	14
	雨蓬顶面砂浆防水
	1.最薄处20厚1：2.5水泥砂浆掺5%防水剂;3.清理基层,调制砂浆,抹水泥砂浆.
	㎡
	51.81 



