	序号
	采购内容
	工作内容
	单位
	预计采购数量
	备注

	1
	塑料管道安装（DN300）
	1内容:管材检查、切割、下管、铺管塑料管铺设
2.管道材质及规格:HDPE双壁波纹管DN300（SN12.5）
3.连接形式:承插热熔或胶圈接口
4.铺设深度:综合考虑.
5.试验配合.
	m
	254
	

	2
	塑料管道安装（DN400）
	1内容:管材检查、切割、下管、铺管塑料管铺设
2.管道材质及规格:HDPE双壁波纹管DN400（SN12.5）
3.连接形式:承插热熔或胶圈接口
4.铺设深度:综合考虑
5.试验配合.
	m
	425
	

	3
	塑料管道安装（DN500）
	1内容:管材检查、切割、下管、铺管塑料管铺设
2.管道材质及规格:HDPE双壁波纹管DN500（SN12.5）
3.连接形式:承插热熔或胶圈接口
4.铺设深度:综合考虑
5.试验配合.
	m
	344
	

	4
	塑料管道安装（DN600）
	1内容:管材检查、切割、下管、铺管塑料管铺设
2.管道材质及规格:HDPE双壁波纹管DN600（SN12.5）
3.连接形式:承插热熔或胶圈接口
4.铺设深度:综合考虑口
5.试验配合.
	m
	686
	

	5
	塑料管道安装（DN800）
	1. 名称:管材检查、切割、下管、铺管塑料管铺设
2.管道材质及规格:双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管DN800（SN12.5）
3.连接形式:承插热熔或胶圈接口
4.铺设深度:综合考虑
5.试验配合.
	m
	185
	

	6
	塑料管道安装（DN1000）
	1.名称:管材检查、切割、下管、铺管塑料管铺设
2.管道材质及规格:双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管DN1000（SN12.5）
3.连接形式:承插热熔或胶圈接口
4.铺设深度:综合考虑
5.试验配合.
	m
	198
	

	7
	塑料管道安装（DN300）
	1.名称:管材检查、切割、下管、铺管塑料管铺设
2.管道材质及规格:双高筋增强聚乙烯（HDPE）缠绕管DN300（SN12.5）
3.连接形式:承插热熔或胶圈接口
4.铺设深度:综合考虑
5.含试验配合。
	m
	700
	

	8
	预制混凝土井（DN1000）
	1.内容:圆形雨水/污水混凝土检查井Φ1000
2.井深:均1.5-2.36m；
3.C20混凝土100mm厚垫层浇筑；
4.清基、定位、安装；
5.重型球墨铸铁防盗防震防沉降井盖、防坠网安装；
6.Φ16塑钢爬梯安装；
7.参考图集:20S515P29-30
	座
	66
	

	9
	预制混凝土井（DN1500）
	1.名称:圆形雨水混凝土检查井Φ1500
2.井深:均3.05m
3.C20混凝土100mm厚垫层浇筑；
5.重型球墨铸铁防盗防震防沉降井盖、防坠网安装；
6.Φ16塑钢爬梯安装；
7.参考图集:20S515P29
	座
	9
	

	10
	砖砌方井
	1.砖砌单箅平箅式雨水口,详06MS201-8;
2.规格：750*450mm
3.垫层浇筑、砌砖、抹灰，铸铁盖板安装；
	座
	47
	

	
11
	水泥混凝土面层
（金刚砂耐磨重载地面(10t)）
	1.300厚级配碎石铺设、压实，压实系数≥0.95，地基承载力特征值fok≥100KPA,整体平整度±5mm；
2.60mm厚C20细石砼找平；
3.0.3厚PE膜片铺设；
4.200厚钢纤维C30混凝土浇筑，钢纤维掺量26kg/m³；
5.Ф10单层双向钢筋@150x150绑扎、安装；
6.初凝时表面分三次机械撒播硅铁合金型金刚砂耐磨骨料用量8kg/m2；
7.耐磨材料达到养护期后研磨抛光,施工混凝土密封锂基固化剂,用量0.3kg/㎡；
8.材料转运、切缝等.
	m2
	41400
	

	12
	水泥混凝土面层
（金刚砂耐磨重载地面(5t)）
	1.300厚级配碎石铺设、压实，压实系数≥0.95，地基承载力特征值fok≥100KPA,整体平整度±5mm；
2.60mm厚C20细石砼找平；
3.0.3厚PE膜片铺设；
4.200厚钢纤维C30混凝土浇筑，钢纤维掺量26kg/m³；
5.Ф8单层双向钢筋@150x150绑扎、安装；
6.初凝时表面分三次机械撒播硅铁合金型金刚砂耐磨骨料用量8kg/m2；
7.耐磨材料达到养护期后研磨抛光,施工混凝土密封锂基固化剂,,用量0.3kg/㎡；
8.材料转运、切缝等。
	m2
	245
	

	13
	地面变形缝
	1.砼垫层设置纵横向伸缩缝，纵向间距3~6m,横向间距6~12m，假缝采用深灰色单组分弹性聚氨脂填缝胶嵌缝。
2.做法：详见19J305第82页；
	m
	167.06
	

	14
	找平层 细石混凝土施工
	1.100厚C30砼浇筑，内配￠4单层双向钢筋@150*150，随打随抹光，待砼材料达到养护后研磨抛光，施工砼密封锂基固化剂，用量0.25kg/m2；
2.80厚C20细石砼浇筑、找平；
	m2
	239.51
	



